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1.Комплектация
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2.Схема устройства
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3.Схема установки
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Советы:
1. Устанавливая камеру, сначала прикрепите болты.
2. Устанавливая монитор, выровняйте его по пазам кронштейна, магнит кронштейна автоматически закрепит монитор.
4.Установка
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5.Регистрация и добавление Вашего устройства
5.1 Скачивание мобильного приложения
Сканируйте QR код для скачивания приложения или найдите в App Store/Google Play приложение «Eques».
[image: ]
5.2 Запуск приложения
После того, как Вы скачали приложение, кликните на значок [image: ] для начала работы.
5.3 Регистрация и добавление устройства
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5.4 Сканирование QR кода
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5.5 Привязка устройства и предварительный просмотр
[image: ]
6. Толщина двери
[image: ]
	Применимая толщина двери
	Применимый диаметр дверного отверстия

	З5 – 110 мм
	14 – 50 мм



Выбирая болты для установки камеры, Вам необходимо знать толщину двери.
Примечания:
1. Для двери толщиной 35-65мм подбирайте короткие болты на 35мм.
2. Для двери толщиной 65-95мм подбирайте длинные болты на 65мм.
3. Для двери толщиной более 95мм подбирайте болты М3 около 80мм.
7.Меры безопасности
[image: ]
1. Не устанавливайте устройство в местах с повышенной температурой, повышенной влажностью, в пыльных помещениях или в местах с другими жесткими условиями эксплуатации, так как это может сократить срок службы устройства.
2. Не давите на объектив камеры или линзу датчика движения во избежание повреждения устройства.
3. Аккуратно обращайтесь с кабелем во время установки, не тяните за него, не пользуйтесь острыми предметами, чтобы предотвратить его повреждение. Повреждение кабеля вследствие неправильного монтажа устройства приведет к лишению гарантии.
4. Пользуйтесь зарядным устройством, входящим в комплект. Использование нестандартного зарядного устройства может привести к повреждению видеоглазка.
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5. Mpogense rabens sepes 6. Mpogersre Gonre: sepes
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Nocne npusAskw ycTpolicrea
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Kamepa Monutop
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